资阳市中心医院
2027年一批显示屏等设备采购项目调研公告

因医院业务发展需要，对医院一批显示屏等设备进行市场调研,现公开征集相关资料,欢迎各潜在供应商进行报名，现将有关事宜公告如下：
一、项目概述
为满足医院2027年业务办公需要，我院有意向采购一批电脑、显示屏等办公设备（详见项目调研情况一览汇总表）。本次调研邀请有意供应商进行调研报价。
二、报名时间、方式
（1） 报名时间：本公告自挂网公告日起，截止时间为自发布公告起第3个工作日（包含发布当天），公告截止日期后递交的报名资料无效。
（2） 报名方式:本次市场调研活动采用邮箱报名，不接受现场报名。
（3） 1.报名资料按附件《报名须知》要求，将电子文档（盖章扫描件和可编辑版本）发送至zyszxyyxxb@163.com，并抄送至zyszxyyxxb001@163.com。。邮件名称：“XXXX项目名称+公司名称+联系人+联系电话）”报名资料目录见附件。
2.联系人：陈老师  报名咨询电话：028-26219526
3.线上或线下集中调研需求论证时间及地点，另行通知，请参加调研会的各潜在供应商准备相应的纸质版报价表及汇报PPT等。
三、其他说明
1.本次公开市场调研内容因市场了解的局限性，仅作为医院市场调研参考使用，我院有权使用所征集技术指标中的相关内容，不作为正式采购依据，无任何针对性，如有不全之处，敬请理解，并请各潜在供应商详实介绍服务方案，本项目最终服务参数以采购时为准。对未公告服务要求的，请各潜在供应商自行提供。
2.参与本次市场调研活动的潜在供应商，我院不作任何承诺。因参与市场调研所产生的一切费用由报名潜在供应商自行承担，我院不支付任何相关费用。本次市场调研的后续工作及结果，我院不做任何解释。本次市场调研的解释权归院方。








报名注意事项

1.请参与报名的各潜在供应商在准备报名资料时，按照报名资料目录顺序和模板提交，若其中某项资料不需提供，请勿删除页面，自动跳过当前页即可。
2.可根据项目方案内容通过PPT重点介绍产品功能、亮点及落地案例，15分钟。
3.报名资料电子文档（盖章扫描件和可编辑版本）发送至zyszxyyxxb@163.com。邮件名称：“XXXX项目名称（公司名称+联系人+联系电话）”
4.收到您的邮件即报名成功。特殊情况，我们会通过电话与您联系，请注意保持电话畅通。感谢您的积极参与！
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	序号
	名称
	单位
	数量
	*单价（元）
	*总价（元）
	*报三个品牌、型号
	参数要求
	*是否有偏离
	*采购品目分类名称及编码：参考政府采购品目分类目录（2022 年印发）

	1
	采血排队叫号屏
	台
	1
	
	
	
	1、集中液晶显示器机柜及安装：55寸，安装方式：壁挂，（等候区含屏显功能）；
2、显示屏参数：55寸液晶显示器：最佳分辨率1920*1080；对比度：1400:1；亮度：300cd/m2；响应时间：≤5ms，视角 U/D/R/L(CR＞10):89/89/89/89；
3、主机配置：CPU   四核，主频最高1.2GHz，内存 标配1G，（2G可选)，内置存储器 EMMC 标配16G，(32G可选)，操作系统 Android 9.0，WIFI、BT 内置WIFI，BT4.0（可选），以太网 1个，10M/100M自适应以太网，支持定时开关机；
4、排队叫号信息显示软件可以根据用户的需求灵活定制显示画面效果，字幕形式，颜色风格。保证与现场装修格调匹配。一般放置在等侯区，支持从下向上滚动显示所有窗口排队叫号信息；
5、支持排队叫号时立即满屏显示排队叫号信息，过一定的时间间隔(时间间隔可以自定义)，再播时电视6或视频文件；可随意输入需要显示的礼貌用语或其它文字类的提示信息；
6、可更改显示内容的字体、大小、颜色及位置，可自定义背景图片；
7、系统嵌入TTS语音搜索引擎技术，使系统能够同步、清晰和准确的发音。支持中文、英文和数字的语音合成，并将页面信息、文本信息直接合成为语音信息；合成语音的语速可调节，并且支持句中个别字、词的语速可独立调节；
8、实现对同一等候区内的各个喇叭进行独立控制，即同一等候区内的各个喇叭可同时广播相同内容，也可广播不同内容；
9、可在显示排队叫号信息的同时随时发布广告信息，可后台编辑界面，按节目列表清单播放广告宣传信息；
10、采用Android嵌入式系统，不染毒，不崩溃； 支持远程定时开关机、支持全屏播放、分屏播放；支持跨网关、跨防火墙、跨路由网络；
11、支持文件加密传输，对文件MD5校验。接收和执行服务端的信息及控制自动按照时间表播出，支持横屏、竖屏播放。在网络断开或服务器瘫痪的条件下，不影响显示端的正常播放。可播放实时数据、紧急插播的时候，对于服务端已经分发过的节目，再次播放时无需再次发送；
12、可提前预制节目单，在无人看管的情况下自动播放信息以及完成播放与显示设备的开关机，不实时依赖网络，可脱机发布；
13、实现终端远程监控（终端工作状态，播放信息，下载监控）。终端远程管理（远程升级、重启、关机、调节音量）。实用的权限与群组管理，完善的审核机制，联网集中并分权限管理。可视化信息编辑与发布，按任务分屏功能。后台具有系统管理、模板管理、任务管理、用户管理、权限管理、监控管理等功能。
14、采血排队叫号屏需无缝接入原叫号系统。
	
	

	2
	喷墨打印机
	台
	1
	
	
	
	1、打印分辨率：高达4800x1200 dpi；
2、打印黑色文本(A4)：约 13.0 ipm  30ppm；
3、打印彩色文本(A4)：约6.8 ipm  12ppm；
4、照片（4x6英寸）：无边距：45秒/页；
5、无边距打印：支持；
6、显示屏：点阵式中文显示屏；
7、支持双进纸 可同时进两种纸张。最大进纸量（A4）：350页 (纸盒 250页+多功能托盘 100页)；
8、进纸重量：普通纸 64-105 g/m2，最大支持300 g/m2；
9、耗材类型：墨水瓶4色（bk/c/m/y）；
10、能效等级：1级；
11、自动双面打印：支持；
12、网络：有线网络、无线网络、无线直连；
13、最大打印量：最多5000页/月；
14、重量：约 8.1 kg；
15、支持纸张尺寸：A4, LTR, 4"x6", 5"x7", 8"x10", 正方形 (5"x5", 4"x4", 3.5"x3.5"), 卡片 (91 x 55毫米)。
	
	

	3
	病案窗口复印机
	台
	1
	
	
	
	1、产品类型：A3幅面黑白数码复合机；
2、功能涵盖：复印/打印/彩色扫描，双面器，双面自动输稿器，标配作业分离器，标配感光鼓加热功能（防止纸张因受潮变形）, 标配人体感应自动开启功能；
3、硬盘容量：标配4GB+128GB固态硬盘; CPU:ARM A53 1.6GHz；
4、供纸容量：标配2*500张（纸盒）+150张（手送）；最大纸盒容量7150页；最大月负荷量：20万页；
5、首页复印时间：黑白3.4秒；连续复印份数：1-9999；缩放范围：25-400%（1%为增量）；预热时间17秒；
6、扫描速度：单面80页/分钟，双面48页/分钟；复印尺寸：A3-A6R；
7、打印速度：60页/分钟；打印分辨率：1200*1200dpi,4800*1200dpi；
8、纸张输出能力：500张（正面朝下）；
9、液晶显示屏：10.1寸滑动式彩色触摸屏，内置数字键盘，支持USB打印功能；
10、打印尺寸：SRA3-A6R、可打印最长1.22m的纸张；纸张重量：52-300g/㎡；
11、废粉盒设计：可循环再利用的新式粉盒设计；
12、打印预言：PRESCRIBE，PCL6（PCL-XL，PCL5c），KPDL3（兼容Postscript3），XPS，Open XPS，PDF直接打印；
13、打印接口：USB 3.0高速x1; 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB主机接口 (USB主机)x4; NFC TAGx1；
14、扫描分辨率：600dpi，400dpi，300dpi，200dpi，200×400dpi，200×100dpi；文件格式：TIFF，JPEG，XPS，Open XPS，PDF（MMR/JPG压缩/高压缩PDF），PDF/A，加密PDF，图像质量模式：文字，图片，文字+图片，文字（细线）；地址存储：2000个通用地址，500个群组地址；
15、支持系统；Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 10；Apple Macintosh OS 10.9或更高版本；Linux；可兼容银河麒麟、统信等国产系统；
16、安全性：在启动时检测篡改程序的Secure Boot和在运行期间检测篡改程序的Run-time integrity check之外，还能以列表的形式管理事先允许执行的程序，以禁止执行不在列表中的恶意程序，支持Allow Listing。同时还支持SIEM，记录与安全相关的事件，监控涉嫌未经授权访问或泄露机密信息的操作。此外，我们还通过支持加密通信协 议TLS 1.3版和采用HDD的7次覆盖擦除功能等来增强安全性。该机还配备有三个级别的“简易安全设置”，只需单击操作即可根据安全级别轻松更改各种设置，同时兼顾了使用便利性。；
17、自动人体感应开启功能：3个距离范围的感应器监测，当有人靠近复合机时，立刻自动将机器从节能模式中唤醒，增加使用者的便利性，无需多余等待；
18、特色功能：进行测试打印时或者无需打印高质量打印件时，使用节能打印功能可节省打印时耗费的墨粉量；双面预览：打印（复印/文件夹打印功能）之前显示正反两面；跳过空白页：扫描/复印期间跳过空白页可以节省不必要的浪费；快捷程序：通过快捷键和多达50种的作业程序可以简化扫描和复印工作流程；防透印到背面：复印或者扫描摊开的双面打印的薄纸时消除透印的背面图像；安全水印：可区分原稿和复印件，保护敏感文档不被复制；设备可长期保存作业，用户可放心打印和存储作业并在需要是输出；
19、最大功率≤1750W，复印/打印模式≤770W，待机模式≤40W，睡眠模式≤0.4W ；
20、保修期限：自用户安装该保修产品之日起的36个月内或者安装使用达到60万次复印/打印为期限，以先发生者为准。保期内保修部件可享受厂家免费质换服务（如感光鼓、显影等在保部件），保修明细请阅读厂家三年质保协议书。
	
	

	4
	排队叫号屏55寸
	块
	16
	
	
	
	1、显示尺寸要求：≥55寸；分辨率要求：≥3840*2160；亮度要求：≥350 cd/m²；
2、CPU处理器要求：≥4核；内存要求：≥2GB ；外存储要求：≥32G；
3、操作系统：不低于Android12；嵌入式一体化设备，内置播放控制板；
4、网络接口：RJ45*1；数据接口：USB2.0≥2；视频接口：HDMI IN；扬声器：8W/5Ω；
5、一级分诊屏特性：支持展示一级诊区等候列表、患者序号、患者姓名、医生队列、当前就诊人信息，保障分诊数据传输安全，提供专业一级候诊队列显示；
6、宣教发布要求：支持分屏同步展示宣教和排队叫号信息，支持页面区域内展示健康宣教二维码，患者通过移动端设备如手机访问及观看，患者手机端扫码观看相关、医技检查、内外科室等其他科室宣教视频内容；
7、终端支持叫号界面配置，可满足门诊不同区域、不同场景的显示需求。需提供内置不少于60套标准化叫号界面模板，可后台支持直接选用显示，并支持一键启用隐私保护功能，启用后终端显示的患者姓名将自动脱敏处理（如“张某某”显示为“张*某”），有效保护患者隐私信息，符合医疗信息安全管理规范；
8、页面显示：设备需支持页面以弹框、整屏切换、固定区域展示呼叫信息；
9、所投产品需支持接入医院现有分诊导引管理平台统一调度，采用RSA非对称加密传输保持与既有系统在叫号、分诊、医护联动、数据传输等逻辑上一致，实现管理后台远程定时开关机、音量亮度调整、磁盘信息查看、负载均衡、跑马灯调整的统一终端管理要求。（对接开发费用需包含在内）
	
	

	5
	诊室门口屏21寸
	块
	8
	
	
	
	1、显示屏尺寸要求：≥22英寸，分辨率：≥1920*1080；
2、处理器要求：不低于四核；内存要求：≥1GB 外存储：≥8GB；
3、操作系统：不低于Android 9.0；
4、数据接口：USB2.0*2；通信接口：10/100Mbps；
5、具备灯箱设计：顶部立体三角灯箱设计，可自定义编辑房间号码；
6、可实现诊间签到功能，扫描签到响应时间小于2毫秒，数据传输正确率＞99%；
7、声音输出：不低于4Ω/2W；
8、基本功能：壁挂式各诊室门口，用于展示医生信息及患者就诊排序信息；
9、智能管控：终端内置显示客户端软件，管理人员支持通过手机移动端在网内远程对设备进行管理；
10、设备支持开机自动扫描入库功能，设备参数包含：终端名称；IP地址；MAC地址；设备类型；分辨率；业务属性；手机号；备注等基本参数；
11、终端支持JWT鉴权方案，支持采用HTTP/HTTPS协议传输数据，设备间的通信支持 MQTT 协议，基于TLS 安全传输层协议，各端使用统一CA签名的证书进行数据传输；
12、所投产品需支持接入医院现有分诊导引管理平台统一调度，采用RSA非对称加密传输保持与既有系统在叫号、分诊、医护联动、数据传输等逻辑上一致，实现管理后台远程定时开关机、音量亮度调整、磁盘信息查看、负载均衡、跑马灯调整的统一终端管理要求。（对接开发费用需包含在内）
	
	

	6
	标签打印机
	台
	2
	
	
	
	1、分辩率：≥8点/毫米(203DPI)；
2、打印模式：热转式/热感式；内部纸卷最大尺寸：≥127毫米(5”)外径；
3、纸张宽度：15~60毫米(0.59”~2.36”)；纸张厚度：0.6~0.19毫米(2.36~7.48密耳)；
4、碳带：90公尺，≥最大37毫米外径，0.5”碳带滚动条(外卷式碳带)；
5、机壳：双层ABS外壳、贝壳式掀盖设计；
6、传感器：纸张间距传感器、黑线标记传感器(反射式，位置可调整)、印字头抬起传感器、碳带用尽传感器；
7、接口：USB2.0、串口、内建式以太网络服务器、USBhost，蓝牙。
8、质保时间≥3年。
	
	

	7
	条码打印机
	台
	6
	
	
	
	
	
	

	8
	热敏打印机
	台
	25
	
	
	
	1.打印方式：支持热敏/热转印两种打印方式；
2、支持300m碳带；
3、分辨率：200dpi；
4、处理器：32位 RISC CPU；
5、标签侦测：缺纸、缝标、碳带、黑标、开盖；
6、最大宽度：108mm；最大长度：1200毫米；
7、内存+闪存：64MB+128MB；
8、编程语言：ZPL、TSPL、EPL；
9、内置字体：位图和矢量字体；
10、接口：标配USB、以太网， 支持选配蓝牙和WIFI。
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	针式打印机
	台
	14
	
	
	
	1、产品类型：票据针式打印机（平推式），前后进纸；
2、打印方式：点阵击打式；
3、打印方向：双向逻辑查找；
4、打印宽度：82列；
5、打印针数：24针；打印针径：0.22mm；
6、中文打印速度：≥200汉字/秒；可靠性：4亿次/针；色带寿命：≥1000万字符；
7、复写能力：7份（1份原件+6份拷贝）；缓冲区：128KB；
8、行间距：1/6英寸，1/8英寸或以1/360英寸的增量进行设置；
9、接口类型：USB2.0，WIFI，网口，蓝牙；
10、支持统信、麒麟等国产系统；支持云打印功能。
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	打印复印一体机
	台
	6
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]1、A4黑白激光打印、复印、扫描一体机；
2、首页输出时间：不高于5秒；
3、A4打印速度：30页/分钟，自动双面打印速度15面/分钟；
4、内存：不少于250MB，处理器：600 MHz；
5、复印速度：30 份/分钟 (A4)；扫描速度：普通 (A4)：20面/分钟（黑白），7面/分钟（彩色）；
6、耗材：硒鼓寿命不少于1万页，大容量粉盒不少于3000页；
7、标配打印语言和字体：PCL6、GDI，32种可缩放字体（包括OCR-A/OCR-B）/1位图；
8、打印分辨率：1200x1200dpi；双面打印：自动；
9、接口：1个高速 USB2.0、以太网；
10、进纸盒：250页进纸盒+1页优先直通纸路（支持350g厚纸）；
11、支持介质：普通纸、厚纸、薄纸、棉质纸、彩色纸、预印纸、再生纸、标签、卡片纸、证券纸、档案纸、加厚纸；安全管理：安全引导， 代码签名， IPPS、 IPsec、 IP 过滤， 端口禁用；
12、噪音控制：声功率: 6.8 B（A）（单面A4打印速度为30页/分钟）声压:53dB（A）（单面 A4打印速度为30 页/分钟）。
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	台式电脑
	台
	29
	
	
	
	★1、处理器：≥14核20线程处理器，基础主频≥2.5GHz，最高睿频频率≥4.8Ghz，三级缓存≥24MB；
★2、主板：≥770系列芯片组、集成10/100/1000M GbE有线网卡、集成可信平台模块（TPM）2.0、音频扩展模块等，支持的CPU包含第十二代、第十三代和十四代I3、I5、I7系列、主板支持的内存型号DDR4内存以及≥2个内存插槽；板载及接口≥1个SATA接口、≥2个M.2接口、≥1个PCI、≥1个PCIe x1、≥1个PCIex16；
★3、内存：≥8GB DDR4-3200，≥2个内存插槽，系统最大支持64GB；
★4、硬盘：≥512GB M2 PCIe NVMe SSD+1TB SATA硬盘；
★5、显卡：集成显卡；
★6、鼠标键盘：USB有线键盘鼠标；
★7、外部接口规格：USB 接口≥10个（满足前置6个USB，至少包含1个Type-C，可根据安全要求进行USB端口屏蔽）；≥1个HDMI 接口，≥1个DP接口；
★8、电源：≥350W电源；与主机同品牌，具备电源管理系统和方法的技术 ；
★9、机箱设计:免工具开启机箱，机箱容量≥15L，内置音响；
★10、操作系统：原厂预装正版Windows操作系统，自带安全计算机系统更新技术，提供官方发布的产品彩页或技术白皮书等有效证明材料复印件并加盖投标人公章；
▲11、应用软件：
1）出厂预装BIOS版还原卡，支持系统自动还原、同时支持GPT分区和MBR分区、自动修改IP和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、千兆网络传输速度最大可以达到10GB/分钟或以上（百兆网络平均传输速度2.5GB/分钟）、支持多硬盘、可以从底层控制U盘和光驱等设备的使用；支持加密传输（提供加密传输功能截图）；
2）随机预装终端电脑管理系统软件，可实现：1-硬件主要参数检测；优化加速；2-系统垃圾清理；3-病毒查杀；4-原厂驱动更新；5-网络测速；网络诊断，6-自动识别品牌型号，自动识别序列号，自动识别保修开始至截止信息（提供1-6项功能截图）；
★12、为保障机器运行的稳定性，要求投标机型通过MTBF (M1)≥120万小时测试。
★13、显示器：≥23.8英寸液晶显示器，分辨率：≥1920x1080；接口：≥1个VGA、1个HDMI；对比度4000：1；100Hz；
▲14、显示器带有独立的密码保护功能（可防盗）（提供功能截图）；
★15、保修服务：3年保修及上门服务；
★16、除以上技术参数与性能指标外，供应商所投台式计算机产品还应满足《财政部、工业和信息化部关于印发<台式计算机政府采购需求标准（2023年版）>的通知》（财库〔2023〕29号）的附件“台式计算机政府采购需求标准（2023年版）”中全部加“*”指标要求，在响应文件中进行承诺响应，承诺函格式自拟。
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	一体机电脑
	台
	78
	
	
	
	★1.处理器：≥十四核二十线程处理器，基础主频≥2.5GHz，最高睿频频率≥4.8Ghz，三级缓存≥24M；
★2.主板芯片：≥Q670芯片组、集成10/100/1000M GbE有线网卡、集成可信平台模块（TPM）2.0、音频扩展模块等，支持的CPU包含第十二代、第十三代和十四代I3、I5、I7系列；
★3.内存：≥8G DDR4-3200 MHz内存，≥2根内存插槽，最大支持64G；
★4.硬盘：≥512GB M.2 PCIE SSD硬盘；
★5.摄像头/音箱：≥720P隐藏上拉式高清摄像头，配置数字阵列麦克风，双立体声音箱；
★6.屏幕：≥23.8寸广视角全高清FHD液晶显示屏(分辨率≥1920x1080)，具备TUV低蓝光护眼功能，提供官方发布的产品彩页或技术白皮书等有效证明材料复印件并加盖投标人公章；
★7.USB有线键盘鼠标；
★8.外部端口：≥6个USB接口（至少包含1个USB Type-C端口），≥1个RJ-45，≥1个HDMI，≥1个DP接口；
★9.电源：≥150W节能电源；
★10.系统：原厂预装正版Windows操作系统，自带安全计算机系统更新技术，提供官方发布的产品彩页或技术白皮书等有效证明材料复印件并加盖投标人公章；
★11.稳定性：为保障机器运行的稳定性，要求投标机型通过MTBF (M1)≥120万小时测试；
▲12.配套计算机管理系统软件，可实现：（1）硬件主要参数检测；（2）系统垃圾清理；（3）病毒查杀；（4）原厂驱动更新；（5）网络测速；网络诊断；（6）自动识别品牌型号，自动识别序列号，自动识别保修开始至截止信息；（提供1-6项功能截图）；
▲13.网络同传：出厂自带BIOS版还原卡，支持系统自动还原、同时支持GPT分区和MBR分区、自动修改IP和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、千兆网络传输速度最大可以达到10GB/分钟或以上（百兆网络平均传输速度2.5GB/分钟或以上）、支持多硬盘、可以从底层控制U盘和光驱等设备的使用；支持数据传输加密功能（提供加密传输功能截图）；
★14.保修服务：3年保修及上门服务；
★15.除以上技术参数与性能指标外，供应商所投一体式计算机还应满足《财政部、工业和信息化部关于印发<一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）>的通知》（财库〔2023〕31号）的附件“一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）”中全部加“*”指标要求，在响应文件中进行承诺响应，承诺函格式自拟。
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	笔记本电脑
（含1台网络安全工作站2）
	台
	9
	
	
	
	★1、处理器：≥10核12线程处理器，三级缓存≥12MB，最高睿频4.5GHz；
★2、内存：≥8 GB DDR4 -3200MHz内存；≥2个独立内存插槽；≥2个插槽都支持客户自行拆卸/升级，支持双通道内存，单根内存最大支持≥32GB；
★3、硬盘：≥512GB M2 PCIe NVMe固态硬盘，标配硬盘防篡改锁，避免他人随意更换硬盘，导致数据丢失；
★4、显卡：集成显卡；
5、网卡：主板集成≥1个RJ-45 1000M网口，支持Wi-Fi6E (802.11ax 2x2）+ BT 无线网卡；
6、包鼠：原装同品牌USB无线鼠标，手提电脑包；
★7、外部端口：≥2个USB Type-A端口；≥2个USB Type-C端口（≥40Gbps）；≥1个耳机/麦克风组合插孔；≥1个RJ-45网络接口；≥1个HDMI接口；
8、摄像头：≥720P高清网络摄像头，具备物理防窥或电子开关功能；
9、输入设备：防泼溅键盘、可支持多级节背光调节，高精度一体式触摸板，配置指纹识别模块；
▲10、电池：≥3芯51Whr长寿命电池锂电池，支持USB快充技术，30分钟可充电至50%，（提供产品彩页或技术白皮书等有效证明材料并加盖投标人公章）；
★11、屏幕：≥14英寸全高清IPS屏幕，宽高比16：9，分辨率≥1920*1080，具备优化显示器寿命技术，提供产品彩页或技术白皮书等有效证明材料并加盖投标人公章；
★12、外壳：金属材质；
★13、重量：≤1.45kg；
★14、操作系统：预装正版Windows操作系统；
▲15、为方便管理，需配置终端管理软件，可实现：1、硬件主要参数检测；优化加速；2、系统垃圾清理；3、病毒查杀；4、原厂驱动更新；5、网络测速；网络诊断，6、自动识别品牌型号，自动识别序列号，自动识别保修开始至截止信息（提供1-6项功能截图）；
★16、整机可靠性要求：MTBF（平均无故障运行时间）测试，MTBF（M1）≥110万小时；
★17、除以上技术参数与性能指标外，供应商所投便携式计算机还应满足《财政部、工业和信息化部关于印发<便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）>的通知》（财库〔2023〕30号）的附件“便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）”中全部加“*”指标要求，在响应文件中进行承诺响应。
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	网络安全管理工作站
	台
	4
	
	
	
	1、CPU处理器：≥16核，≥16线程，睿频≥5.1GHz，三级缓存≥24MB；
2、内存：≥32GB DDR5 5600MHz，双通道，可扩展至64GB及以上；
3、固态硬盘：≥1TB PCIe 4.0 NVMe M.2接口，顺序读取≥7000MB/s，支持双硬盘扩展；
4、屏幕：≥14英寸，分辨率≥1920*1200，IPS广视角，防眩光，亮度≥400尼特，≥100% sRGB；
5、显卡：‌执行单元（EU）数量≥128 个，最大动态频率≥‌2.25 GHz；支持特性‌：DirectX 12.1/OpenGL 4.6/AV1、H.264、H.265;最大分辨率7680×4320@ 60Hz；
6、系统：预装正版Window操作软件；
7、其他要求：≥4个USB接口（≥2个 Thunderbolt 4 端口），带高清摄像头，带指纹识别，无线鼠                                              ★8、除以上技术参数与性能指标外，供应商所投台式计算机产品还应满足《财政部、工业和信息化部关于印发<工作站政府采购需求标准（2023年版）>的通知》（财库〔2023〕29号）的附件“工作站政府采购需求标准（2023年版）”中全部加“*”指标要求，在响应文件中进行承诺响应，承诺函格式自拟。
	
	




以上所有设备质保期均为：三年

[bookmark: _Toc22814]4.2服务要求及报价表包含内容
1.报价包含项目实施所涉及的软件及配套硬件、成本、费用和税金，其中供应商提报的价格包含所有硬件设备的综合布线辅材费用及安装调试人工费用。
2.建设实施期间签订安全施工协议。
3.验收合格之日起提供不少于3年的免费质保期，质保期内免费上门服务，质保期内提供免费的软件升级。
 其他说明
1.本次公开市场调研内容因市场了解的局限性，仅作为医院市场调研参考使用，我院有权使用所征集技术指标中的相关内容，不作为正式采购依据，无任何针对性，如有不全之处，敬请理解，并请供应商详实介绍推荐产品，本项目最终配置和技术参数以采购时为准。对未公告配置及技术性能的，请供应商自行提供。
2.本次市场调研需提供项目参考价格和配置清单，配置清单范围包括但不限于本公告所提供的配置需求内容，各供应商可依据本公司提供的具体方案对配置清单进行合理调整。所谓参考价格是指按照与我院项目相似或体量相当的建设方案计算的参考价格。
[bookmark: _Toc2513]五、同类项目案例
	序号
	用户单位
	项目名称
	合同金额
	实施年份
	验收时间
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[bookmark: _Toc3654]六、服务方案
[bookmark: _Toc138151653]（包含以上内容，其他内容自拟）



